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«Коли дме вітер змін, одні будують стіни, а інші – вітряки»
 (китайське прислів’я)
Будуймо вітряки!




Хельге Шварк
Керуючий член товариства
/ Рік заснування: 1986
/ Виробляємо близько 1800 грейферів на рік 
/ Збут – через дилерську мережу по всій Європі
Про нас
Як виробник гідравлічних грейферів та поворотних механізмів ми виготовляємо високоспеціалізовані грейфери та вантажозахоплювальні пристрої для міні-екскаваторів від 800 кг до перевалочних екскаваторів з експлуатаційною масою до 400 т. Протягом 33 років ми розробляємо нашу продукцію на заводі Ільзеде  в агломерації Брауншвейг – Ганновер.
Наше завдання полягає у привнесенні інновацій та створенні  продукту, який у поєднанні з екскаватором працюватиме максимально ефективно та забезпечить відмінні результати. Щоб відповідати цим вимогам, наше конструкторське бюро постійно працює над покращенням і вдосконаленням наших грейферів. Базуючись на необхідних операціях та отриманому досвіді, ми впроваджуємо наші напрацювання в розробку продукту.
Усе від одного виробника – для оптимальної роботи Вашого екскаватора. Наша команда це гарантує. Натхненні Вашим ентузіазмом, очікуємо на захоплюючі спільні проекти.
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Серія DCS 1

Двощелепний глибинний грейфер 














Універсальний грейфер для типових операцій гідравлічного екскаватора, таких як земляні роботи, виїмка природних грунтів, копання траншей та кабельних шахт, завантаження землі, гравію та піску.
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точка з’єднання карданної підвіски грейфера
поворотний механізм можна безкінечно обертати за допомогою гідравліки
всюди легкодоступні точки змащення

захист штока поршня
механічний обмежувач відкриття
гвинтові зубці
захисна пластина шланга для приводного двигуна на поворотному механізмі
оболонки з обоймами можна міняти по всій серії  завдяки 3-точковій системі роз’ємів
бічні та донні різці з високоміцної дрібнозернистої сталі (HB 450)
тип
ваговий клас екскаватора (т)
робочий тиск (бар)
макс. вантаж-ть грейфера (т)
макс. вантаж-ть рот. двигуна (т)
ширина
розрізу (мм)
DCS05
1-2
250
1
2,5
300-400
DCS1
1-5
250
1
2,5
300-500
DCS1.5
5-9
250
2
2,5
400-650
DCS2
5-9
250
2
2,5
270-600
DCS3
9-15
350
2
10
300-800
DCS4
13-21
350
4
10
300-1000
DCS5
22-30
350
6
15
400-1200
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Модульна конструкція та 3-точкова система роз’ємів


Наші грейфери є модульними і складаються з  основної частини, оболонок та додаткових пристроїв. Це спрощує конфігурацію потрібного грейферу та знижує витрати. Крім того, за рахунок цього заміна зношуваних деталей і навіть модуля не є проблемою.

Завдяки нашій інноваційній 3-точковій системі роз’ємів можлива економічна та швидка заміна оболонок або основної частини. Таким чином ми, серед іншого, зберігаємо ресурси та даємо Вам можливість завжди мати «під рукою» необхідний інструмент, навіть при зміні місцевості.
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Приклад: Заміна оболонок завдяки 3-точковій системі роз’ємів.
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Модулі для DCS
Основні пристроїадаптер SW
альтернативний  поворотний механізм
як альтернатива цільна траверса
обойма
скомпонований грейфер
[bookmark: bookmark2]опції
маятникове гальмо
виштовхувач
зубчаста система
[bookmark: bookmark3]комплекти оболонок
DWP




Аксесуари



різні зубчасті системи
виштовхувач
уподовження грейфера
Як цілісне рішення ми пропонуємо, за запитом, всі аксесуари та швидкозношувані деталі. Таким чином, Ви швидко та легко отримуєте відповідну заміну чи адаптацію для Вашого грейфера. Наша сервісна служба з радістю проконсультує Вас. Інші аксесуари – за запитом.
вантажний гак на грейфері з запобіжним хомутом
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2Сeрія DCS-RW

Двощелепний грейфер для будівництва залізниць і колій








Спеціальна серія для будівництва залізниць і колій, оптимізована для використання на 2-ходових мобільних екскаваторах. Незначна габаритна висота, адаптована ширина відкривання при максимальному зусиллі закриття.
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захисна пластина для гідравлічних з’єднань на поворотному механізмі
поворотний механізм можна безкінечно обертати за допомогою гідравліки

оболонки з обоймами можна міняти по всій серії завдяки 3-точковій системі роз’ємів
механічні обмежувачі відкриття
бічні та донні різці з високоміцної дрібнозернистої сталі (HB 450)
захист штока поршня
тип
ваговий клас екскаватора (т)
робочий тиск (бар)
макс. вантаж-ть грейфера (т)
макс. вантаж-ть рот. двигуна (т)
ширина
розрізу (мм)
DCS-RW-290
13-21
350
4
10
290
DCS-RW-300
13-21
350
4
10
300
DCS-RW-400
13-21
350
4
10
400
DCS-RW-500
13-21
350
4
10
500
DCS-RW-600
13-21
350
4
10
600
DCS-RW-700
13-21
350
4
10
700
DCS-RW-800
13-21
350
4
10
800

































	



гвинтові зубці
Schraubzähne
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Модулі для DCS-RW
Основні пристрої DCS-RW (Rail Way)


[image: ]альтернативний поворотний механізм
як альтернатива цільна траверса
скомпонований
грейфер
опції
виштовхувач
зубчасті системи
комплекти оболонок
DWP
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Серія  DCS-RT3

Двощелепний глибинний грейфер
для використання з позиціюванням

Розроблений для використання з позиціюванням грейфера. Оптимальний для земельних робіт з природними грунтами, копання траншей та кабельних шахт, завантаження землі, гравію та піску.



































	тип
	ваговий клас екскаватора (т)
	робочий тиск (бар)
	вага (кг)
	макс. вантаж-ть рот. двигуна (т)
	вміст (л)
	ширина
розрізу E (мм)

	DCS-RT-400
	13-21
	350
	545
	4
	195
	400

	DCS-RT-500
	13-21
	350
	575
	4
	245
	500

	DCS-RT-600
	13-21
	350
	602
	4
	290
	600

	DCS-RT-700
	13-21
	350
	627
	4
	330
	700

	DCS-RT-800
	13-21
	350
	660
	4
	370
	800




















































Швидкозмінна пряма прив’язка постачається для всіх поширених добре відомих систем швидкозмінних систем, як повністю, так і напівавтоматичних.



Серія RCS

Двощелепний навантажувальний грейфер

Оптимізований грейфер для перевантаження сипучих матеріалів, таких, як гравій, пісок, щебінь, зерно, фураж, добрива, руда, вугілля тощо.4





















































18демпфування в кінці ходу
стійкі до скручування основні траверси грейфера
механічні обмежувачі відкриття і закриття для захисту гідравлічних циліндрів
бічні та донні різці з високоміцної дрібнозернистої сталі (HB 450) та посилені привареними профілями (HB 500)
замінні оболонки в рамках всієї серії
шарнірні підшипники оболонки герметичні
тип
ваговий клас екскаватора (т)
робочий тиск (бар)
макс. вантаж.-ть  грейфера (т)
макс. вантаж-ть рот. двигуна (т)
вміст SAE (л)
RCS4.6
20-30
350
4
15
1000-1600
RCS5.6
30-60
350
8
26
1500-4000
RCS6.6
50-80
350
12
35
2500-4000

захисна пластина шланга для захисту гідравлічних з’єднань на поворотному механізмі

точка з’єднання карданної підвіски грейфера
поворотний механізм можна безкінечно повертати за допомогою гідравліки









Серія RCS7

Грейфери RCS7 та RGF7-L спеціально розроблені для перевантаження вантажів в порту. Завдяки їхньому великому об’єму завантаження вони оптимально доповнюють комбінацію швидких циклів завантаження, високої вантажопідйомності та гнучкості мобільних портових перевантажувальних екскаваторів. Завдяки цим властивостям серії RCS7 та RGF7-L є ідеальною заміною портових грейферних кабельних кранів вже зараз і в майбутньому. Завдяки вибору різних форм оболонок наші грейфери оптимально адаптуються до Ваших робочих процесів та сипучих вантажів, пропонуючи чудове рішення для Ваших завдань.
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тип
ваговий клас екскаватора (т)
робочий тиск (бар)
макс. вантаж-ть грейфера (т)
макс. вантаж-ть рот. двигуна (т)
вміст SAE (л)
RCS7
80-120
350
15
40
5000-8000
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Серія RGF

Серія RGF характеризується незначною габаритною висотою. Розміщений горизонтально та захищений у траверсах циліндр спеціально розроблений для використання в обмеженому просторі. Неважливо, де саме відбуваються роботи – у приміщенні чи Вам потрібно завантажувати та розвантажувати через бортові стіни та перегородки – для цього грейфера це як дитяча гра.
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Рис.: RGF7-L







тип
ваговий клас екскаватора (т)
робочий тиск (бар)
макс. вантаж-ть грейфера (т)
макс.вант-ть рот. двигуна (т)
вміст SAE (л)
RGF2
10-18
350
2
10
480-600
RGF4
18-30
350
4
15
1000-1500
RGF5
30-60
350
6
26
1500-3000
RGF7-L
до 390
350
18
35
6000-12000
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Модулі для RCS
Основні пристрої


виконання HD
SW-адаптер
альтернативний
поворотний механізм
скомпонований
грейфер
опції
захист штока поршня
прикручений виштовхувач
зубчасті системи
Тип 3
легкі вантажі
Використання: зерно, сипучий матеріал
Тип 8
легкий матеріал
Використання: зерно, сипучий матеріал
Тип 7
відкрита оболонка, висока закрита спинка
Використання: деревна тріска
DWP
Тип 4
HD-Heavy Duty
товщина матеріалу + / kpl HB 450 / зношувані смуги Використання: руда, шлаки, високо абразивні матеріали
Тип 1
приварний профіль або стальна ріжуча кромка Використання: пісок і гравій
Тип 5
пласка мульда для перевантаження вантажів на схилах Використання: вугілля / перевалочний вантаж, кут нахилу >35°
Тип 2
прикручені змінні зношувані ножі Використання: пісок і гравій
Тип 9
оболонки з протипересипними щитками
Використання: сипучий матеріал / з крутим кутом нахилу (без щитків)
Тип 6
пилозахисні листи для видувного матеріалу, різці з ущільнювальними планками з перекриванням Використання: добрива, фураж; дрібно сипучий матеріал
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Серія RCSP

Двощелепний навантажувальний грейфер (P)
[image: ]Грейфер DRCS-P оснащений плунжерним циліндром, який має поршневий шток з обох боків поршня. Це забезпечує дві однаково великі ефективні зони для витягування і втягування. Таким чином, об'єм гідравлічної оливи, що надходить і виходить, однаковий, що дозволяє рухати грейфер рівномірно в обох напрямках з однаковою швидкістю. Оливопровід розташований всередині циліндра, додаткові гідравлічні шланги під поворотним механізмом DWP15 не потрібні. Тому можна виключити можливі пошкодження гідравлічних шлангів. Гарантується абсолютний синхронний хід, без додаткової механічної синхронізації.5



























	тип
	ваговий клас екскаватора тt)
	робочий тиск (бар)
	макс. вантаж-ть грейфера (т)
	макс. вантаж-ть рот. двигуна (т)
	вміст SAE (л)

	RCSP-5-1500
	25-40
	350
	6
	15
	1500

	RCSP-5-2000
	25-40
	350
	6
	15
	2000

	RCSP-5-2500
	25-40
	350
	6
	15
	2500
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Серія MT

Багатощелепний навантажувальний грейфер6









Спеціальний грейфер для перевантаження грубого та громіздкого матеріалу, наприклад, при утилізації лому, на переробних заводах та кар’єрах.
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точка з’єднання карданної підвіски грейфера
захисна пластина шланга для гідравлічних з’єднань на поворотному механізмі
поворотний механізм можна безкінечно обертати за допомогою гідравліки
захисні пластини шланга
захист поршня
підйомний циліндр з демпфуванням в кінці ходу
герметичні, з великою поверхнею шарнірні підшипники оболонки
замінні оболонки в рамках усієї серії з HB 450 (литі оболонки)
наконечники оболонки
тип
ваговий клас екскаватора (т)
робочий тиск (бар)
макс. вантаж-ть грейфера (т)
макс. вантаж-ть рот. двигуна (т)
вміст SAE (л)
MT3.2-4
16-24
350
2
10
300-600
MT3.2-5
16-24
350
2
10
300-600
MT3.6-4
20-30
350
4
15
400-800
MT3.6-5
20-30
350
4
15
400-800
MT4.6-4
30-55
350
8
15
400-1250
MT4.6-5
30-55
350
8
15
400-1250
MT4.7-4
30-55
350
8
15
400-1250
MT4.7-5
30-55
350
8
15
400-1250
MT5.6-4
40-70
350
10
26
800-2500
MT5.6-5
40-70
350
10
26
800-2500
MT6.6-5
70-100
350
15
35
1000-3500
MT7.6-6
100-220
350
15
40
3000-8000

Доступні у версії 4 та 5 лап
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Модулі для MT
Основні пристрої
DWP-2
адаптер SW
підводний
варіант
скомпонований грейфер
опції
детекторні системи
відбійник
наплавка твердим сплавом
зубчаста система
комплекти оболонок
Тип 1
Тип 2
Тип 3
[bookmark: bookmark4]Тип 4
Тип 5
Тип 6
DWP
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				 7Серія TG

Грейфер-навантажувач деревини









































Грейфер-навантажувач для стволової деревини та кругляка. Завдяки кліщовій формі грейфери для деревини серії TG можуть легко підхоплювати з землі, штабеля чи вантажівки і безпечно утримувати та переміщувати як окремі колоди, так і декілька колод різного діаметру.
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точка з’єднання карданної підвіски грейфера
захисна пластина двигуна для захисту гідравлічних з’єднань  поворотного механізму
поворотний механізм можна безкінечно обертати за допомогою гідравліки
зубчасті сегменти або  захищене, розташоване в траверсі управління синхронізацією 
відбійник
механічні обмежувачі відкривання та закривання для захисту гідравліки 
· вкладки, зубчасті сегменти HB 450
· бічні частини S 690 QL
· донний різецьHB 500
тип
ваговий клас екскаватора (т)
робочий тиск (бар)
макс. вантаж-ть грейфера (т)
макс. вантаж-ть рот. двигуна (т)
вміст (м²)

TG1
2-7
250
4
2,5
0,28-0,35

TG2
8-14
250
4
2,5
0,4-0,5

TG4
15-21
350
4
15
0,5-1,0

TG4.6
22-35
350
6
15
0,8-2,0

FTG4.6
20-45
350
6
15
0,8-1,7

TG5.6
36-80
350
12
26
1,25-2,5

FTG5.1
30-60
350
12
25
1,0-2,0

TGR5.6
35-80
350
12
35
2,0-3,5

TGP
25-40
350
6
15
0,8-1,2






































· 

· 
























Drehmotor (t)

Серія TGR



Серія FTG4.6 HD
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Серія TGP-5


























Грейфер TGP-5 оснащений плунжерним циліндром, що має поршневий шток з обох боків поршня. Це забезпечує дві однаково великі ефективні зони для витягування і втягування. Таким чином, об'єм гідравлічної оливи, що надходить і виходить, однаковий, що дозволяє рухати грейфер рівномірно в обох напрямках з однаковою швидкістю. Оливопровід розташований всередині циліндра, додаткові гідравлічні шланги під поворотним механізмом DWP15 не потрібні. Тому можна виключити можливі пошкодження гідравлічних шлангів. Гарантується абсолютний синхронний хід, без додаткової механічної синхронізації.
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Модулі для TG
Основні пристрої
адаптер SW
захисні кожухи
альтернативні поворотні механізми
скомпонований
грейфер
опції
ланцюги
змінні ножі
форма W (вагон)
кліщі – зовні вертикально
форма B (ящик)
кліщі – всередині вертикально
DWP
кліщі один перед одним форма серця - ланцюг
кліщі один в одному
форма B
кліщі один перед одним 
HD – змінні ножі
кліщі один перед одним кругла форма - ланцюг
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Серія DG8

Двощелепний грейфер для знесення









































Грейфер для широкого спектру застосування та роботи з різноманітними матеріалами, такими, як знесення / сортування знесеного матеріалу, сортування будівельних відходів, завантаження і сортування вторинної сировини.
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гідравлічний поворотний механізм з осьовими та радіальними підшипниками високого навантаження – з опорно-поворотним приводом, починаючи з серії DG3.2
підключення спереду та збоку
передбачений поворотний механізм для позиціювання при використанні
механічні обмежувачі відкривання і закривання
оболонки з високоміцної дрібнозернистої сталі (450 HB)
плоска компактна конструкція – гідравліка грейфера та синхронне керування розташовані захищено в траверсі
пригвинчені поворотно-змінні ножі з високоміцної дрібнозернистої сталі  (500 HB)
тип
ваговий клас екскаватора (т)
робочий тиск (бар)
макс. вантаж-ть грейфера (т)
макс. вантаж-ть рот. двигуна (т)
ширина розрізу (мм)
DG02
0,8-1,5
180
0,5
2,5

DG05
1-2
250
1
5
360
DG1
3-5
250
1
5
400
DG1.5
4-7
300
1,5
5
500
DG2
5-9
300
2
10
600
DG3
9-15
300
4
15
800
DG3.2
10-17
350
4
15
800
DG3.4
15-20
350
4
15
800
DG4
20-25
350
6
20
900
DG5
25-30
350
6
20
1030
DG6
29-40
350
8
30
1230
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Модулі для DG
Основні пристрої
DG
MP
адаптер SW
комплекти оболонок
скомпонований
грейфер
варіанти кріплення кріпильні пластини 
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Серія  MP

Двощелепний універсальний грейфер9








































Грейфер для широкого спектру застосувань і роботи з різноманітними матеріалами, такими, як укладання каменю, сортування будівельних відходів, завантаження і сортування вторинної сировини, екскавація та завантаження грубих навальних вантажів, завантаження кущів та чагарників.







40

тип
ваговий клас екскаватора (т)
робочий тиск (бар)
макс. вантаж-ть грейфера (т)
макс. вантаж-ть рот. двигуна (т)
ширина розрізу (мм)

MP05
1-2
250
1
5
360

MP1
2-5
250
1
5
400

MP1.5
4-7
250
1,5
5
450

MP2
5-9
300
2
10
500

MP3
9-15
300
4
15
660

MP3.6
15-20
350
4
15
660

MP4
16-22
350
6
20
940

MP5
23--30
350
6
20
1030

MP6
29-40
350
8
30
1250









гідравлічний поворотний механізм з осьовими та радіальними підшипниками високого навантаження – з опорно-поворотним приводом, починаючи з серії  MP3.5
плоска компактна конструкція – гідравліка грейфера та синхронне керування розташовані захищено в траверсі
використання з позиціюванням
механічні обмежувачі відкривання і закривання
підключення спереду та збоку
бічна частина, донний лист і напольні різці оболонок, з високоміцної дрібнозернистої сталі (450 HB)
зубці
зубчасті боковини для кращого захоплення















































Модулі для MP
Основні пристрої
DG
MP
адаптер SW
комплекти оболонок
Скомпонований грейфер
варіанти кріплення кріпильні пластини
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10 Серія з OQCГрейфер OQC




Системи швидкої заміни OilQuick вважаються найбезпечнішими на ринку. Обладнання включає в себе, з-поміж іншого, подвійні клапани розриву шлангів, систему безперервного гідравлічного натягу стопорних болтів, подвійний блокувальний перемикач та акустичний і оптичний сигнал попередження.
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зміна положення
зміна на адаптер
нахилити та зафіксувати зміни
Система швидкої заміни OilQuick дозволяє швидке перемикання між різними механічними та гідравлічними навісними агрегатами безпосередньо з кабіни водія. Це означає, що правильний інструмент можна використовувати у будь-якій ситуації, відповідно роботу можна виконати швидше та ефективніше. Завдяки співпраці між Oilquick та HGT в розробці цієї прогресивної системи швидкої заміни грейфер і швидкоз’ємний пристрій завжди оптимально адаптовані один до одного для забезпечення максимальної користі.



[image: ]OQC-FMT 4 / 5 лапитип
клас екскаватора
вміст [л]
OQC-FMT3.6
18-25
300-500
OQC-FMT4
20-30
400-800
OQC-FMT4.1
22-45
600-800



[t]





[image: ]OQC-MT 4 / 5 лапитип
клас екскаватора
вміст [л]
OQC-MT3.2
16-24
300-600
OQC-MT3.6
20-30
400-800
OQC-MT4.6
30-55
400-1250
OQC-MT4.7
30-55
400-1250
OQC-MT5.6
40-70
800-2000
OQC-MT6.6
70-100
1000-3500



[t]












[image: ][t]
OQC-RGF

тип
клас екскаватора
вміст [л]
OQC-RGF2
10-18
480-600
OQC-RGF4
18-30
1000-1500
OQC-RGF5
30-70
2000-3000











[image: ][t]
OQC-RCS

тип
клас екскаватора
вміст [л]
OQC-RCS4.6
20-30
1000-1600
OQC-RCS-P
25-40
1500-2500
OQC-RCS5.6
30-60
1500-4000
OQC-RCS6.6
46-80
2500-4000
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Маятникова система швидкої заміни
[image: ]Понад 20 років досвіду з повністю автоматичними системами швидкої заміни.

Максимальна економічність і гнучкість. Завдяки використанню оптимального інструменту для кріплення машина слугує універсальним носієм обладнання. Таким чином, транспортна машина може бути використана з максимальним навантаженням, а процеси можуть бути оптимізовані.

Надійне з’єднання за лічені секунди – проста і надійна зміна гідравлічних, механічних та електричних пристроїв з кабіни водія.

Інтегрований канал живлення - використання магнітних пластин без додаткової ручної прокладки кабелю від машини до магнітної пластини.

Максимальна гнучкість – усі насадки можна безкінечно повертати за допомогою поворотного механізму на 360°.


швидкозмінний пристрій з поворотним механізмом
гідравлічні адаптери зі з’єднувальним пристроєм





11 Спеціальний грейфер




Звичайно, як багатолітній постачальник для відомих клієнтів, ми розуміємо, що спеціальні вимоги також вимагають спеціальних грейферів. Розробка та реалізація спеціального грейферу відповідно до Ваших побажань і потреб здійснюється в нашій фірмі нашими досвідченими співробітниками з продажу, проектування та виробництва. Все в тісному контакті з Вами. Ми консультуємо та підтримуємо Вас і завжди залишаємося на зв’язку після поставки. Ми також пропонуємо Вам варіанти нашої стандартної серії, якщо Вам потрібна лише модифікація.
Незалежно від Вашого рішення Ваш індивідуально спроектований грейфер виконуватиме саме те, що він має робити.
Крім того, на всі наші грейфери діють однакові умови обслуговування та гарантійні терміни.
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Серія DWP

Гідравлічні поворотні механізми12


Поворотні механізми DWP були розроблені для використання на навісних гідравлічних пристроях для гідравлічних екскаваторів, а також для мобільних і стаціонарних перевалочних машин. Вони беруть на себе три функції з експлуатації навісного інструменту:

· нескінчений гідравлічний поворотний привід
· гідравлічне обертове з’єднання
· осьовий та радіальний підшипниковий вузол навісного інструменту під час обертання

для маятникового використання
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Поворотний механізм монтується як комплексний блок, який дозволяє швидко встановлювати та знімати зношений компонент. Усі три функціональні блоки працюють незалежно, що робить можливою легку та економічну заміну окремих компонентів у разі зносу чи пошкодження, яку може  виконати персонал зі звичайними слюсарськими навичками. Крім того, така конструкція DWP захищає гідравлічну систему несучого пристрою, на відміну від компактних ротаторів, від забруднення мастилом через можливий знос підшипників або приводу обертання.
тип
макс. обертове з’єднання
вантажопідйомність статична (т)
робочий тиск обертання (бар)
крутний
момент (Нм)
макс. число обертів (об/хв)
DWP-10
350
10
140 бар
2354 Нм
18
DWP-15
350
15
140 бар
2789 Нм
18
DWP-15-2
350
15
140 бар
4463 Нм
18
DWP-26
350
26
140 бар
4600 Нм
15
DWP-26-2
350
26
140 бар
7360 Нм
15
DWP-35-2
350
35
140 бар
8685 Нм
10
DWP-40-2
350
40
140 бар
8448 Нм
8

Починаючи з DWP15 доступний з електричним ротаційним з’єднанням, наприклад, для магнітних установок та розподільних клапанів.
* Примітка – схеми свердління частково ідентичні звичайному компактному роторному двигуну
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Рис.: Магніт







Поєднання наших поворотних механізмів зі спеціальним тримачем магніту забезпечує надійну та ефективну роботу Вашого магніту. Поворотні механізми доступні або з обертовим з’єднанням для необмеженої функції обертання, або з механічним обмежувачем, щоб запобігти розриву кабелю живлення. Наші тримачі магніту також доступні з адаптером OQC, щоб ці роботи можна було виконувати, не виходячи з кабіни. 


















У поєднанні з підвіскою SW або OQC-адаптером ці вантажні гаки з обертанням завдяки гідравліці є надійною альтернативою для закріплення та транспортування компактних вантажів, без використання грейфера не за призначенням. Завдяки цьому рішенню можна уникнути нещасних випадків та запобігти пошкодженню грейфера чи вантажу у процесі перевантаження. 






Рис.: Вантажні гаки, що обертаються гідравлікою52

Типи поворотних механізмів
DWP26
(можливо E)
DWP15
DWP35-2
(можливо E)
DWP40-2
(можливо E)
DWP10
DWP-E15
(E = електричне обертове з’єднання)

















Принцип роботи

1. 

1. Привід
Ротор обертається навколо статора
Нагнітання з грейфера / в грейфер
Зубчастий вінець
Різні діаметри шестерень і зубчастих вінців реалізують необхідне передавальне число для створення оптимального крутного моменту.

Вхід з / до ковша
-через гнучкий з’єднувальний шланг

Підключення до ротаційного переходу
- через розподільну пластину

Від масляного каналу в роторі до кільцевого розподілу
Від розподільного кільця до масляного каналу статора
2. Конструкція DDF (обертове з’єднання)
Приводний двигун
Генерує обертовий рух /крутний момент

Клапанний блок
Редукційні клапани знижують робочий тиск, якщо зусилля екскаватора занадто високе, або якщо застосовано занадто великий зворотний крутний момент.

Конічний роликовий підшипник (2x)

Ведуча шестерня
Обертальний рух передається на зубчастий вінець двома розташованими навпроти один одного конічними роликовими підшипниками, які встановлені по осі.



[bookmark: bookmark0]3. Опорні вузли
Сила стискання (напр.,  удари)
Радіальні сили (напр., бічний перекос)
Привід обертання
Розподіл мастила:
напр.:
- грейфер
· швидкознімач
· клапани
Тягове зусилля (підйом матеріалу)
Обертове з’єднання 
Н: гідравліка
напр.:
- 2x навісні прилади
- 2x швидкознімачі
Силовий кабель
напр.:
E: магніт
K: - швидкознімач
· клапани
· радіодетектор
Обертове з’єднання
· E: магнітний струм 
· K: лінії управління
2x конічні роликові підшипники
· для поглинання радіальних сил на двигуні
Буртова втулка
· для поглинання розтягувальних / радіальних навантажень
Упорна шайба
· для поглинання тиску





4. Конструкція DWP-HE/HEK





Ceрія DW
13

Гідравлічні поворотні механізми
для використання з позиціюванням


Серія DW була спеціально розроблена для використання з позиціюванням. Високі осьові та радіальні навантаження можуть поглинатися завдяки великим корпусам і 4-точковим опорами із внутрішніми зубцями. Як і в серії DWP, функції поворотного приводу, обертового з’єднання та опорних вузлів працюють незалежно одна від одної. Поворотні механізми починаються з вантажопідйомності 15 т і досягають поетапно 40 т.
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[image: ]

тип
макс. обертове з’єднання
вантажопідйомність статична (т)
робочий тиск обертання (бар)
крутний
момент (Нм)
кульмінаційна швидкість (об/хв)

DW3.6
350
18
140 бар
2551 Нм
20

DW4.6
350
20
140 бар
2914 Нм
19

DW6
350
30
140 бар
2975 Нм
18

DW7
350
67
140 бар
10864 Нм
10
· 


.


Типи поворотних механізмів

DW4.6
DW6
DW7
DW3.6





Спеціальні конструкції
MHL250
пряме з’єднання
M818
пряме з’єднання



.





Kontakt

HGT Hydraulikgreifer-Technologie GmbH Handorfer Weg 19
31241 Ilsede

Telefon +49 5172 410 09-0
Telefax +49 5172 410 09-120

info@hgt-greifer.de www.hgt-greifer.de
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